Numéro PGBM de l’appareil  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Effectuer les réglages suivants sur le module de contrôle:

|  |  |
| --- | --- |
| Reglage | Position ou valeur |
| PRESSION DE TRAVAIL | 40 lbs/po2 |
| DEBIT PULSE : | Index à 1 |
| CPAP OSCILLANTE : |  |
| DEMANDE CPAP / PEEP : |  |
| PRESSION DE CONVECTION : |  |
| FREQUENCE DE PERCUSSION : | Index à 11 |
| FIO2 |  |
| TEMPS INSPIRATOIRE |  |
| TEMPS EXPIRATOIRE |  |
| NÉBULISATION |  |
| ALLARME DE SURPRESSION |  |
| RATIO i : e |  |
| INTERRUPTEUR PRINCIPAL |  |